Merenje struje

Šant

Slika 1: Šant.

Strujni transformator

Slika 2: Strujni transformator.

Slika 3: Strujni transformator, izdvojena magnetizaciona induktivnost i dodat otpornik.

v_{OUT} (s) i(s) = R_B n sL_m R_B + sL_m = R_B n s ω_P

1 +^s_{ωP}

ω_P =

R_B L_m

Slika 4: Kolo za merenje struje koja ima jednosmernu komponentu.

Slika 5: Kolo za merenje struje kalema.

Kompenzovani Holov senzor

Slika 6: Spoljnji izgled kompenzovanog Holovog senzora.

Slika 7: Struktura kompenzovanog Holovog senzora.